**Shure SE215 - manual**







Lehet, hogy le kell választania a kábelt a fülhallgatóról, hogy opcionális külső összetevőket csatlakoztasson, vagy ha a kábel megsérül, cserélje ki azt. Az esetleges véletlen elválást megakadályozandó, a csatlakozónak szorosan kell illeszkednie. Különös gonddal ügyeljen a fülhallgató és a csatlakozó védelmére.

* Ne használjon fogókat vagy más eszközöket.
* Fogja meg a csatlakozót és a fülhallgatót a lehető legközelebb ahhoz a pontjukhoz, ahol össze vannak kötve.
* Egyenesen húzza szét—ne csavarja. A kábel csatlakozója egymásba pattintós, nem menetes.
* Ne húzza a kábelt, és ne gyakoroljon nyomást a fülhallgató csőjére.
* Figyeljen a kattanásra a csatlakoztatáskor.
* Amikor a kábelt újra csatlakoztatja, illessze össze a "L" és "R" jelzéseket. Átlátszó kábelek és fülhallgatók esetén illessze össze a színes pöttyöket (Piros = Jobb, Kék = Bal). Megjegyzés: Ha ferde szögben húzza, a csatlakozó nem válik el.

A gondos karbantartás biztosítja a szoros illeszkedést a fülbevaló és a cső között, javítva ezzel a hangminőséget és a termék biztonságát.

* Tartsa tisztán és szárazon a fülhallgatókat és a fülbetéteket.
* A fülbetétek tisztításához vegye le őket a fülhallgatókról, langyos vízben óvatosan öblítse le, majd hagyja őket levegőn száradni. A habbetétek hosszabb száradási időt igényelnek. Ellenőrizze a károkat, és cserélje ki szükség esetén. A fülbetéteknek teljesen száraznak kell lenniük a használat előtt.
* Törölje át a fülhallgatókat és a fülbetéteket enyhe antiszeptikummal az fertőzések elkerülése érdekében. Ne használjon alkohol alapú fertőtlenítőket.
* Ne tegye ki a fülhallgatókat extrém hőmérsékletnek.
* Cserélje ki a fülbetéteket, ha nem illeszkednek megfelelően.
* Ne próbálja meg módosítani ezt a terméket. Ha mégis megteszi, a garancia érvénytelen lesz, és személyi sérülést vagy terméksikert okozhat.

**Megjegyzés**: A fülhallgatókhoz csatlakozó kábelek por- vagy egyéb lerakódásokat gyűjthetnek, amelyek befolyásolhatják a hangminőséget. Ha ez megtörténik, szakítsa meg a kábeleket, és tisztítsa meg őket egy száraz pamut pálcikával.

**FIGYELEM**: Ez a termék olyan vegyi anyagot tartalmaz, amelyről ismert, hogy rákot és veleszületett rendellenességeket, vagy más reprodukciós károkat okozhat a Kalifornia állam törvényei szerint.

**Tisztítás fülhallgatók esetén**

Ha változást észlel a hangminőségben, vegye le a fülbetétet, és ellenőrizze a fülhallgató csövét. Ha a cső el van zárva, távolítsa el az akadályt a tisztítóeszköz dróthurok végével.

FIGYELEM: Ez a termék olyan vegyi anyagot tartalmaz, amelyről ismert, hogy rákot és veleszületett rendellenességeket, vagy más reprodukciós károkat okozhat a Kalifornia állam törvényei szerint.

Figyelem: A tisztítóeszközt csak a fülhallgatók tisztítására szabad használni. Bármilyen más használat, például a fül tisztítására való eszközként való használat, sérülést okozhat.

**A behozatali és terjesztő vállalat a magyar piac számára: Earplugs, s.r.o., Štrossova 291, 53003 Pardubice,** [**www.earplugs.hu**](http://www.earplugs.hu)**. +421731389483, earplugs@earplugs.hu**